***Kloubový traktor Kirovec K-424, 240 koní***

**Základní údaje:**

* šířka 2 540 mm
* výška 3 384 mm
* délka (se zvednutým závěsem) 6 710 mm
* celková hmotnost 11 200 kg

**Motor:**

* motor YAMZ-53625
* zdvihový objem 6 650 cm3
* počet válců 6
* výkon motoru 176 kW / 240 koní
* palivová nádrž 2 x 250 l
* elektronické řízení vstřikování paliva Common Rail

**Převodovka:**

* **ZF automatická převodovka s elektrohydraulickým**

**ovládáním joystickem**

* + 6 rychlostních stupňů vpřed, 3 rychlostní stupně vzad
* **PowerShift 6 stupňů pod zatížením**

**Nápravy:**

* robustní nápravy s automatickým blokováním diferenciálu
* planetové reduktory v koncových převodech
* **kotoučové brzdy s kapalinovým ovládáním**
* **odpružená** přední náprava, **pevná** zadní náprava
* **pneumatiky 23,1 R26**

**Hydraulika BOSCH:**

**Závěsy:**

* Zadní tříbodový závěs
* Výškově nastavitelný support

**Kabina:**

* komfortní odpružená kabina s rozšířenou viditelností
* **odpružená sedačka pro řidiče,** sklápěcí sedadlo pro spolujezdce
* **klimatizace a topení**
* přehledná přístrojová deska se sdruženými ukazateli provozních veličin
* přední a zadní stěrač, maják
* 4 přední horní pracovní světla, 4 zadní pracovní světla, 2 přední pracovní světla na kapotě, transportní osvětlení

**Dokumentace:**

* Návod k obsluze v českém jazyce
* Technický průkaz

Počet Mth 1 340

Rok registrace 12/2021

**Prohlídka stroje je možná na adrese:**

TOKO AGRI a.s.

Rudice 36

Nezdenice

687 32

Česká republika